



C4100pf的





、




0.01μF










100pF深负反馈（R为51Ω）










100pF（浅负反馈R为300Ω）










.0.01μF深负反馈（R为51Ω）









0.01μF浅负反馈（R为300μ时）










AD2仿真：


100pF：（51欧姆）










100pF：（300欧姆）










0.01μF（300欧姆）










0.01μF（51欧姆）







130mV:实验3



50mV

